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2026년 근로자 재해예방시설 Y/T 주차구역 차량 밀림·이탈방지 안전설비 구축공사
제안요청서 (RFP)
신선대감만터미널(주)
Ⅰ. 사업 개요
	사업명
	Y/T 주차구역 차량 밀림·이탈방지 안전설비 구축공사

	목적
	Y/T 운전자의 하차·대기 시 차량의 비의도적 밀림·이동을 물리적으로 제한하는 고정식 차량 이탈방지 안전설비(콘크리트 스토퍼)를 설치하여, 작업자 충돌·협착 및 장비·시설물 접촉사고를 예방한다.

	과업범위
	감만부두 4B게이트 주변 Y/T 주차구역 1개소 — 콘크리트 스토퍼(B200×H450) L=60m 신설 및 아스콘 절삭·재포장(B1.0m×L60m)

	설계금액
	51,700,000원(VAT 포함) ─ 추정가격 47,000,000원(산업안전보건관리비 포함)



Ⅱ. 제안 요청 내용
1. 기능 요구사항
1. Y/T 후진 시 타이어가 스토퍼에 접촉하여 차량의 추가 이동을 물리적으로 제한하여야 한다.
2. Y/T 차량 제원(타이어 직경·후방 오버행 등)을 고려한 높이·강도를 확보하여 반복 접촉에도 파손·이동이 없어야 한다.
3. 주차선, 보행 안전통로 및 Y/T 운행동선과 간섭이 없도록 설치 위치를 선정하여야 한다.
4. 운전자가 주·야간에 스토퍼 위치를 쉽게 인식할 수 있는 식별 표시를 갖추어야 한다.
5. 스토퍼 전면 포장면을 평탄하게 정비하여 단차·파손으로 인한 차량 거동 불안정과 보행자 걸림을 방지하여야 한다.
2. 규격·성능 요구사항 (최소 기준)
	항 목
	요구 기준(최소)
	확인방법

	구조 형식
	현장타설 철근콘크리트 연속형, 단면 B200×H450 이상, 연장 L=60m
	시공상세도 / 현장 실측

	콘크리트
	레미콘 25-24-120(KS F 4009) 동등 이상, 소요 양생기간 확보 후 차량 개방
	납품서 / 압축강도 시험성적서

	철근
	이형철근 D13 이상(KS D 3504), 소요 피복두께 확보
	자재 시험성적서 / 배근 검측

	고정·정착
	앵커볼트 또는 다월바 등으로 기존 포장체와 일체 정착, 차량 접촉 시 밀림·전도 없음
	시공상세도 / 검측

	아스콘 포장
	기존 포장 절삭(t=5cm) 후 가열아스팔트 혼합물(KS F 2349) 재포장·다짐, 기존 포장면과 단차 없음
	다짐 확인 / 현장 실측

	식별 표시
	황·흑 사선 도색 또는 동등 이상의 시인성 표시(야간 식별 가능)
	현장 확인

	배치·간섭
	주차선·보행통로·Y/T 운행동선 및 기존 배수 흐름을 저해하지 않을 것
	현장 확인


3. 하자보수 요구사항
○ 하자담보책임기간 준공검사 합격일로부터 2년 / 신고 후 2시간 이내 연락·12시간 이내 현장 출동·24시간 이내 응급조치 / 정기점검 연 2회 이상
4. 안전관리 요구사항
○ 산업안전보건관리비는 설계금액에 계상되어 있으며, 산출내역서에 별도 항목으로 계상하고 발주기관 계상액 미만으로 조정하여서는 아니 된다.
○ Y/T 주차·운행구역 내 작업이므로 작업구역 차단, 신호수·유도자 배치, 위험성평가 및 매 작업 전 TBM을 이행하여야 한다.

Ⅲ. 제안서 작성 지침
1. 작성 원칙
○ 제안서는 본 RFP 및 과업지시서의 요구사항에 대한 충족 여부를 항목별로 명확히 기술하여야 한다.
○ 본 사업과 무관한 타 사업·타 제품의 내용을 포함하여서는 아니 된다.
○ 요구규격 대비 초과 제안사항은 별도로 구분하여 기재한다.
○ 제안 내용은 계약 시 이행의무를 구성하며, 제안서와 과업지시서가 상충하는 경우 과업지시서(및 입찰공고)를 우선한다.
2. 제안서 목차 (필수)
	장
	항 목
	주요 기재사항

	1
	회사 일반현황
	건설업 등록증·수첩, 조직·인력, 재무상태, 유사공사 수행능력

	2
	요구사항 충족 대비표
	과업지시서 제3조·제4조 항목별 충족 여부 및 근거(必)

	3
	기술 제안
	스토퍼 단면·배근·정착 상세, 포장 단면, 자재 규격 근거(시험성적서)

	4
	시공계획
	공정표(45일), 구간 분할 시공·양생 계획, Y/T 주차·운행 무중단 방안, 투입인력·장비

	5
	안전관리 계획
	위험성평가, 작업구역 통제·신호수 배치, 산업안전보건관리비 사용계획, 비상대응

	6
	품질관리 계획
	자재 반입검사, 콘크리트 품질시험, 공정별 검측 계획

	7
	하자보수 계획
	대응시간·조치기한·정기점검 이행방안

	8
	시공실적
	실적증명서(발주처·계약금액·기간·내용 명시) — 증빙 필수

	9
	붙 임
	적격심사기준표(자기평가표), 건설업 등록증·수첩, 건설기술인 보유증명서, 실적증명서, 신용평가등급확인서, 하자대응 이행확약서 등

	제안서 작성 시 유의사항
· 수행실적은 계약금액·계약기간·발주처가 명시된 실적증명서(또는 계약서 사본과 세금계산서)를 반드시 첨부하여야 하며, 미첨부 시 업체역량 평가(시공실적)에서 득점할 수 없다.
· 규격 충족의 근거자료(자재 시험성적서·규격서)를 제출하지 아니한 항목은 미충족으로 평가될 수 있다.
· 제안서에 타 사업·타 공사의 내용이 포함된 경우 감점 사유가 된다.



Ⅳ. 제안서 평가
1. 평가 방법
적격심사위원회가 서류 평가하며, 별첨 적격심사기준표(업체역량 70 + 수행계획 30)에 따라 종합 100점 중 85점 이상을 적격으로 한다.
2. 적격심사기준표(요약)
	평가항목
	배점
	주요 평가내용

	[업체역량] 시공실적
	40
	최근 3년 항만·부두·컨테이너터미널 내 토목공사 실적(3건 이상 40 / 2건 35 / 1건 30)

	[업체역량] 경영상태(신용평가등급)
	10
	A- 이상 10 / BBB+~BBB- 8 / BB+~BB- 6 / B+ 이하 4

	[업체역량] 기술인력 보유
	10
	토목분야 고급 이상 건설기술인(2명 이상 10 / 1명 7 / 중급 이하만 5)

	[업체역량] 하자대응 체계
	10
	2시간 이내 연락·12시간 이내 출동 10 / 2시간·24시간 5 / 그 외 0

	[수행계획] 시공계획의 적정성
	15
	45일 공정계획, 구간 분할 시공·양생 계획, Y/T 주차·운행 무중단 방안

	[수행계획] 안전관리
	15
	작업공정별 위험성평가, 작업구역 통제·신호수 배치, 산업안전보건관리비 사용계획

	합 계
	100
	업체역량 70 + 수행계획 30 / 적격 기준 : 85점 이상 (세부기준은 별첨 적격심사기준표)


※ 입찰참가자가 제출한 자기평가 점수는 참고용이며, 업체역량 점수는 발주기관이 제출 증빙을 확인하여 확정하고, 수행계획 점수는 평가위원회 평가 결과에 따릅니다. 자기평가 점수와 확인 점수가 다른 경우 확인 점수를 적용합니다.

Ⅴ. 제출 및 문의
○ 적격심사 서류(기술제안서·자기평가표·증빙서류)는 신선대감만터미널(주) 안전팀에 방문 제출하고, 가격입찰서는 나라장터(G2B) 전자입찰로 제출한다.
○ 제출서류 : 원본 1부
· 표지에 제안업체명을 기재한다.
○ 가격 개찰 후 낙찰하한율 이상 최저가 입찰자 순으로 적격심사를 실시한다.
제출기한 : 2026. 10. 26. 14:00 ~ 2026. 11. 2. 14:00 (입찰공고와 동일).
※ 가격입찰에 참여한 업체만 적격심사 서류를 제출할 수 있습니다.
※ 나라장터 가격 투찰 후 제출기한 내 적격심사 서류를 방문 제출하지 아니한 자는 적격심사 대상에서 제외하여 부적격 처리하며, 우편·전자우편·팩스 제출 및 마감시각 이후 제출은 인정하지 아니합니다.
○ 문의처 : 신선대감만터미널㈜ 안전팀 (☎ 051-620-0298)

Ⅵ. 기타사항
○ 본 사업은 국비 보조사업(추가공모)으로 「보조금 관리에 관한 법률」에 따른 보조사업자 의무가 적용된다.
○ 본 RFP에 정하지 아니한 사항은 입찰공고·과업지시서 및 관계법령·조달지침에 따른다.
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